ARKUSZ POMIARÓW I KALKULACJI SZKODY ŁOWIECKIEJ
Dokument pomocniczy do szacowania ostatecznego
A. Dane szkody
Poszkodowany: ...........................................................................................................................................
Obwód łowiecki nr: ........................   Dzierżawca / zarządca: ........................................................................
Miejscowość / obręb / gmina: ..................................................................................................................
Nr działki ewidencyjnej: ..................................................   Data pomiaru: ................................................
Rodzaj uprawy / płodu rolnego: ..............................................................................................................
B. Pomiar powierzchni
Powierzchnia całej uprawy: ................................ ha
Metoda ustalenia powierzchni całej uprawy:
☐ taśma / koło / dalmierz   ☐ EGiB   ☐ GNSS   ☐ GIS   ☐ zdjęcia z drona
Powierzchnia uszkodzona: ................................ ha
Metoda pomiaru uszkodzonych części:
☐ taśma / koło / dalmierz   ☐ GNSS   ☐ GIS   ☐ zdjęcia z drona
Rejestr uszkodzonych części uprawy
	Lp.
	Oznaczenie części
	Powierzchnia [ha]
	% zniszczenia
	Pow. zredukowana [ha]

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


Suma powierzchni uszkodzonej: ........................ ha     Suma powierzchni zredukowanej: ........................ ha
C. Ustalenie procentu zniszczenia
Faktyczna obsada roślin w części nieuszkodzonej - średnia z prób: ........................................................
Liczba roślin uszkodzonych / wyniki prób na uszkodzonych częściach:
	Próba
	Powierzchnia / długość próby
	Obsada / liczba roślin
	Uszkodzone
	% zniszczenia

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Uśredniony procent zniszczenia na uszkodzonym obszarze: ........................ %
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D. Ustalenie plonu z 1 ha
Metoda: ☐ polowe próby wydajności   ☐ dane WODR / jednostki naukowej (gdy prób nie można wykonać)
	Próba
	Powierzchnia próby
	Masa plonu
	Przeliczenie na 1 ha
	Uwagi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Przyjęty plon z 1 ha: ................................ dt/ha
E. Kalkulacja szkody w uprawie
	1. Powierzchnia uszkodzona
	........................ ha

	2. Procent zniszczenia
	........................ %

	3. Powierzchnia zredukowana (1 × 2)
	........................ ha

	4. Plon z 1 ha
	........................ dt/ha

	5. Rozmiar szkody (3 × 4)
	........................ dt

	6. Cena 1 dt plonu
	........................ zł/dt

	7. Wartość szkody przed potrąceniami (5 × 6)
	........................ zł

	8. Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania
	........................ zł

	9. Wyliczona kwota (7 - 8)
	........................ zł


F. Łąki i pastwiska - jeżeli dotyczy
Utracony plon (siano / masa zielona): ........................................................................................................
Wartość utraconego plonu: ................................ zł
Sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego: ..........................................................
Koszt doprowadzenia 1 ha do stanu pierwotnego: ................................ zł/ha
Koszt doprowadzenia całego uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego: ................................ zł
G. Źródła danych i materiały
☐ pomiary terenowe   ☐ GNSS   ☐ GIS   ☐ dron   ☐ EGiB   ☐ WODR   ☐ dane cenowe   ☐ inne
Źródło ceny / data: .........................................................................................................................................
Uwagi do pomiarów i kalkulacji: ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
	INFORMACJA
Arkusz jest materiałem pomocniczym i nie zastępuje urzędowego protokołu szacowania ostatecznego.
Rozporządzenie dopuszcza przy ustalaniu powierzchni m.in. pomiary terenowe, GNSS, GIS i zdjęcia z dronów. Uszkodzony obszar ustala się przez pomiar uszkodzonych części i zsumowanie ich pól.
Procent zniszczenia ustala się jako wartość uśrednioną z uszkodzonych części uprawy. Plon z 1 ha ustala się zasadniczo na podstawie polowych prób wydajności w nieuszkodzonych częściach uprawy.


........................................................
(data i podpis osoby sporządzającej arkusz)
Wzór pomocniczy - nie jest formularzem urzędowym. Stan prawny: sierpień 2026 r.
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